,ADSK_Код изделия##OTHER##,B##LENGTH##MILLIMETERS,L##LENGTH##MILLIMETERS,H##LENGTH##MILLIMETERS,Qну##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,Тип отопительного прибора##OTHER##,ADSK_Наименование краткое##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Масса_Текст##OTHER##,URL##OTHER##
"ДМК 415, П, с естественной конвекцией",ДМК 415,114,450,1550,1208,настенный,"ДМК 415, П","Медно-алюминиевый конвектор Магнус с естественной конвекцией. Настенный. Подключение донное. Правое. Высота=1550 мм, Длина=450 мм, Глубина=114 мм. ",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/dizayn-konvektory/nastennyy-dizayn-konvektor-magnus-s-estestvennoy-konvektsiey/
"ДМК 418, П, с естественной конвекцией",ДМК 418,114,450,1850,1380,настенный,"ДМК 418, П","Медно-алюминиевый конвектор Магнус с естественной конвекцией. Настенный. Подключение донное. Правое. Высота=1850 мм, Длина=450 мм, Глубина=114 мм. ",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/dizayn-konvektory/nastennyy-dizayn-konvektor-magnus-s-estestvennoy-konvektsiey/
"ДМК 420, П, с естественной конвекцией",ДМК 420,114,450,2050,1618,настенный,"ДМК 420, П","Медно-алюминиевый конвектор Магнус с естественной конвекцией. Настенный. Подключение донное. Правое. Высота=2050 мм, Длина=450 мм, Глубина=114 мм. ",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/dizayn-konvektory/nastennyy-dizayn-konvektor-magnus-s-estestvennoy-konvektsiey/
"ДМК 415, П, с принудительной конвекцией",ДМК 415,114,450,1550,5200,настенный,"ДМК 415, П","Медно-алюминиевый конвектор Магнус с принудительной конвекцией. Настенный. Подключение донное. Правое. Высота=1550 мм, Длина=450 мм, Глубина=114 мм. ",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/dizayn-konvektory/nastennyy-dizayn-konvektor-magnus-s-prinuditelnoy-konvektsiey/
"ДМК 418, П, с принудительной конвекцией",ДМК 418,114,450,1850,5200,настенный,"ДМК 418, П","Медно-алюминиевый конвектор Магнус с принудительной конвекцией. Настенный. Подключение донное. Правое. Высота=1850 мм, Длина=450 мм, Глубина=114 мм. ",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/dizayn-konvektory/nastennyy-dizayn-konvektor-magnus-s-prinuditelnoy-konvektsiey/
"ДМК 420, П, с принудительной конвекцией",ДМК 420,114,450,2050,6500,настенный,"ДМК 420, П","Медно-алюминиевый конвектор Магнус с принудительной конвекцией. Настенный. Подключение донное. Правое. Высота=2050 мм, Длина=450 мм, Глубина=114 мм. ",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/dizayn-konvektory/nastennyy-dizayn-konvektor-magnus-s-prinuditelnoy-konvektsiey/
