,ADSK_Код изделия##OTHER##,H##LENGTH##MILLIMETERS,B##LENGTH##MILLIMETERS,L##LENGTH##MILLIMETERS,Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,Тип отопительного прибора##OTHER##,ADSK_Наименование краткое##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Масса_Текст##OTHER##,URL##OTHER##
"Родос, ПКН 104R",ПКН 104R,158,119,450,285,233,183,настенный,"ПКН 104R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=450 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 105R",ПКН 105R,158,119,550,409,334,262,настенный,"ПКН 105R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=550 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 106R",ПКН 106R,158,119,650,533,435,342,настенный,"ПКН 106R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=650 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 107R",ПКН 107R,158,119,750,657,536,422,настенный,"ПКН 107R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=750 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 108R",ПКН 108R,158,119,850,781,637,501,настенный,"ПКН 108R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=850 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 109R",ПКН 109R,158,119,950,905,739,581,настенный,"ПКН 109R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=950 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 110R",ПКН 110R,158,119,1050,1029,840,660,настенный,"ПКН 110R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=1050 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 111R",ПКН 111R,158,119,1150,1153,941,740,настенный,"ПКН 111R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=1150 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 112R",ПКН 112R,158,119,1250,1277,1042,819,настенный,"ПКН 112R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=1250 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 113R",ПКН 113R,158,119,1350,1401,1143,899,настенный,"ПКН 113R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=1350 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 114R",ПКН 114R,158,119,1450,1525,1244,978,настенный,"ПКН 114R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=1450 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 115R",ПКН 115R,158,119,1550,1649,1346,1058,настенный,"ПКН 115R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=1550 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 116R",ПКН 116R,158,119,1650,1773,1447,1137,настенный,"ПКН 116R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=1650 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 117R",ПКН 117R,158,119,1750,1897,1548,1217,настенный,"ПКН 117R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=1750 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 118R",ПКН 118R,158,119,1850,2021,1649,1296,настенный,"ПКН 118R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=1850 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 119R",ПКН 119R,158,119,1950,2145,1750,1376,настенный,"ПКН 119R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=1950 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 120R",ПКН 120R,158,119,2050,2269,1851,1455,настенный,"ПКН 120R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=2050 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 121R",ПКН 121R,158,119,2150,2393,1953,1535,настенный,"ПКН 121R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=2150 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 122R",ПКН 122R,158,119,2250,2517,2054,1614,настенный,"ПКН 122R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=2250 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 123R",ПКН 123R,158,119,2350,2641,2155,1694,настенный,"ПКН 123R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=2350 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 124R",ПКН 124R,158,119,2450,2765,2256,1774,настенный,"ПКН 124R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=2450 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 125R",ПКН 125R,158,119,2550,2889,2357,1853,настенный,"ПКН 125R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=158 мм, длина=2550 мм, глубина=119 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 204R",ПКН 204R,258,121,450,363,295,230,настенный,"ПКН 204R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=450 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 205R",ПКН 205R,258,121,550,521,423,331,настенный,"ПКН 205R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=550 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 206R",ПКН 206R,258,121,650,679,551,431,настенный,"ПКН 206R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=650 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 207R",ПКН 207R,258,121,750,836,679,531,настенный,"ПКН 207R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=750 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 208R",ПКН 208R,258,121,850,994,807,631,настенный,"ПКН 208R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=850 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 209R",ПКН 209R,258,121,950,1152,936,731,настенный,"ПКН 209R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=950 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 210R",ПКН 210R,258,121,1050,1310,1064,832,настенный,"ПКН 210R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=1050 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 211R",ПКН 211R,258,121,1150,1468,1192,932,настенный,"ПКН 211R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=1150 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 212R",ПКН 212R,258,121,1250,1625,1320,1032,настенный,"ПКН 212R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=1250 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 213R",ПКН 213R,258,121,1350,1783,1448,1132,настенный,"ПКН 213R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=1350 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 214R",ПКН 214R,258,121,1450,1941,1576,1232,настенный,"ПКН 214R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=1450 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 215R",ПКН 215R,258,121,1550,2099,1704,1333,настенный,"ПКН 215R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=1550 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 216R",ПКН 216R,258,121,1650,2257,1833,1433,настенный,"ПКН 216R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=1650 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 217R",ПКН 217R,258,121,1750,2414,1961,1533,настенный,"ПКН 217R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=1750 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 218R",ПКН 218R,258,121,1850,2572,2089,1633,настенный,"ПКН 218R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=1850 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 219R",ПКН 219R,258,121,1950,2730,2217,1733,настенный,"ПКН 219R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=1950 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 220R",ПКН 220R,258,121,2050,2888,2345,1834,настенный,"ПКН 220R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=2050 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 221R",ПКН 221R,258,121,2150,3046,2473,1934,настенный,"ПКН 221R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=2150 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 222R",ПКН 222R,258,121,2250,3203,2602,2034,настенный,"ПКН 222R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=2250 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 223R",ПКН 223R,258,121,2350,3361,2730,2134,настенный,"ПКН 223R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=2350 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 224R",ПКН 224R,258,121,2450,3519,2858,2234,настенный,"ПКН 224R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=2450 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 225R",ПКН 225R,258,121,2550,3677,2986,2334,настенный,"ПКН 225R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=258 мм, длина=2550 мм, глубина=121 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 304R",ПКН 304R,358,128,450,432,351,274,настенный,"ПКН 304R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=450 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 305R",ПКН 305R,358,128,550,620,504,394,настенный,"ПКН 305R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=550 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 306R",ПКН 306R,358,128,650,808,656,513,настенный,"ПКН 306R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=650 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 307R",ПКН 307R,358,128,750,996,809,632,настенный,"ПКН 307R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=750 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 308R",ПКН 308R,358,128,850,1184,962,752,настенный,"ПКН 308R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=850 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 309R",ПКН 309R,358,128,950,1372,1114,871,настенный,"ПКН 309R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=950 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 310R",ПКН 310R,358,128,1050,1560,1267,990,настенный,"ПКН 310R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=1050 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 311R",ПКН 311R,358,128,1150,1748,1419,1110,настенный,"ПКН 311R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=1150 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 312R",ПКН 312R,358,128,1250,1936,1572,1229,настенный,"ПКН 312R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=1250 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 313R",ПКН 313R,358,128,1350,2124,1725,1348,настенный,"ПКН 313R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=1350 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 314R",ПКН 314R,358,128,1450,2312,1877,1468,настенный,"ПКН 314R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=1450 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 315R",ПКН 315R,358,128,1550,2500,2030,1587,настенный,"ПКН 315R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=1550 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 316R",ПКН 316R,358,128,1650,2688,2183,1706,настенный,"ПКН 316R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=1650 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 317R",ПКН 317R,358,128,1750,2875,2335,1826,настенный,"ПКН 317R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=1750 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 318R",ПКН 318R,358,128,1850,3063,2488,1945,настенный,"ПКН 318R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=1850 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 319R",ПКН 319R,358,128,1950,3251,2641,2064,настенный,"ПКН 319R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=1950 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 320R",ПКН 320R,358,128,2050,3439,2793,2184,настенный,"ПКН 320R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=2050 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 321R",ПКН 321R,358,128,2150,3627,2946,2303,настенный,"ПКН 321R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=2150 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 322R",ПКН 322R,358,128,2250,3815,3098,2422,настенный,"ПКН 322R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=2250 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 323R",ПКН 323R,358,128,2350,4003,3251,2542,настенный,"ПКН 323R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=2350 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 324R",ПКН 324R,358,128,2450,4191,3404,2661,настенный,"ПКН 324R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=2450 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 325R",ПКН 325R,358,128,2550,4379,3556,2780,настенный,"ПКН 325R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=358 мм, длина=2550 мм, глубина=128 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 404R",ПКН 404R,458,126,450,497,403,315,настенный,"ПКН 404R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=450 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 405R",ПКН 405R,458,126,550,713,579,452,настенный,"ПКН 405R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=550 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 406R",ПКН 406R,458,126,650,929,754,590,настенный,"ПКН 406R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=650 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 407R",ПКН 407R,458,126,750,1144,929,727,настенный,"ПКН 407R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=750 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 408R",ПКН 408R,458,126,850,1360,1105,864,настенный,"ПКН 408R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=850 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 409R",ПКН 409R,458,126,950,1576,1280,1001,настенный,"ПКН 409R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=950 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 410R",ПКН 410R,458,126,1050,1792,1456,1138,настенный,"ПКН 410R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=1050 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 411R",ПКН 411R,458,126,1150,2008,1631,1275,настенный,"ПКН 411R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=1150 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 412R",ПКН 412R,458,126,1250,2224,1806,1412,настенный,"ПКН 412R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=1250 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 413R",ПКН 413R,458,126,1350,2440,1982,1549,настенный,"ПКН 413R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=1350 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 414R",ПКН 414R,458,126,1450,2656,2157,1686,настенный,"ПКН 414R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=1450 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 415R",ПКН 415R,458,126,1550,2872,2332,1824,настенный,"ПКН 415R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=1550 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 416R",ПКН 416R,458,126,1650,3088,2508,1961,настенный,"ПКН 416R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=1650 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 417R",ПКН 417R,458,126,1750,3304,2683,2098,настенный,"ПКН 417R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=1750 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 418R",ПКН 418R,458,126,1850,3520,2859,2235,настенный,"ПКН 418R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=1850 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 419R",ПКН 419R,458,126,1950,3736,3034,2372,настенный,"ПКН 419R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=1950 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 420R",ПКН 420R,458,126,2050,3952,3209,2509,настенный,"ПКН 420R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=2050 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 421R",ПКН 421R,458,126,2150,4168,3385,2646,настенный,"ПКН 421R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=2150 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 422R",ПКН 422R,458,126,2250,4384,3560,2783,настенный,"ПКН 422R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=2250 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 423R",ПКН 423R,458,126,2350,4600,3735,2920,настенный,"ПКН 423R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=2350 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 424R",ПКН 424R,458,126,2450,4816,3911,3058,настенный,"ПКН 424R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=2450 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 425R",ПКН 425R,458,126,2550,5030,4086,3195,настенный,"ПКН 425R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=458 мм, длина=2550 мм, глубина=126 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 504R",ПКН 504R,558,131,450,533,433,338,настенный,"ПКН 504R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=450 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 505R",ПКН 505R,558,131,550,765,621,485,настенный,"ПКН 505R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=550 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 506R",ПКН 506R,558,131,650,996,809,633,настенный,"ПКН 506R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=650 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 507R",ПКН 507R,558,131,750,1228,997,780,настенный,"ПКН 507R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=750 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 508R",ПКН 508R,558,131,850,1460,1185,927,настенный,"ПКН 508R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=850 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 509R",ПКН 509R,558,131,950,1691,1374,1074,настенный,"ПКН 509R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=950 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 510R",ПКН 510R,558,131,1050,1923,1562,1221,настенный,"ПКН 510R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=1050 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 511R",ПКН 511R,558,131,1150,2155,1750,1368,настенный,"ПКН 511R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=1150 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 512R",ПКН 512R,558,131,1250,2387,1938,1515,настенный,"ПКН 512R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=1250 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 513R",ПКН 513R,558,131,1350,2618,2126,1662,настенный,"ПКН 513R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=1350 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 514R",ПКН 514R,558,131,1450,2850,2315,1810,настенный,"ПКН 514R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=1450 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 515R",ПКН 515R,558,131,1550,3082,2503,1957,настенный,"ПКН 515R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=1550 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 516R",ПКН 516R,558,131,1650,3313,2691,2104,настенный,"ПКН 516R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=1650 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 517R",ПКН 517R,558,131,1750,3545,2879,2251,настенный,"ПКН 517R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=1750 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 518R",ПКН 518R,558,131,1850,3777,3067,2398,настенный,"ПКН 518R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=1850 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 519R",ПКН 519R,558,131,1950,4009,3255,2545,настенный,"ПКН 519R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=1950 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 520R",ПКН 520R,558,131,2050,4240,3444,2692,настенный,"ПКН 520R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=2050 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 521R",ПКН 521R,558,131,2150,4472,3632,2839,настенный,"ПКН 521R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=2150 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 522R",ПКН 522R,558,131,2250,4704,3820,2986,настенный,"ПКН 522R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=2250 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 523R",ПКН 523R,558,131,2350,4935,4008,3134,настенный,"ПКН 523R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=2350 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 524R",ПКН 524R,558,131,2450,5167,4196,3281,настенный,"ПКН 524R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=2450 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 525R",ПКН 525R,558,131,2550,5399,4384,3428,настенный,"ПКН 525R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=558 мм, длина=2550 мм, глубина=131 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 604R",ПКН 604R,658,130,450,533,449,315,настенный,"ПКН 604R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=450 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 605R",ПКН 605R,658,130,550,793,644,503,настенный,"ПКН 605R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=550 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 606R",ПКН 606R,658,130,650,1033,839,656,настенный,"ПКН 606R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=650 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 607R",ПКН 607R,658,130,750,1274,1034,809,настенный,"ПКН 607R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=750 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 608R",ПКН 608R,658,130,850,1514,1229,961,настенный,"ПКН 608R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=850 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 609R",ПКН 609R,658,130,950,1754,1425,1114,настенный,"ПКН 609R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=950 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 610R",ПКН 610R,658,130,1050,1994,1620,1266,настенный,"ПКН 610R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=1050 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 611R",ПКН 611R,658,130,1150,2235,1815,1419,настенный,"ПКН 611R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=1150 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 612R",ПКН 612R,658,130,1250,2475,2012,1572,настенный,"ПКН 612R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=1250 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 613R",ПКН 613R,658,130,1350,2715,2205,1724,настенный,"ПКН 613R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=1350 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 614R",ПКН 614R,658,130,1450,2956,2400,1877,настенный,"ПКН 614R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=1450 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 615R",ПКН 615R,658,130,1550,3196,2596,2029,настенный,"ПКН 615R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=1550 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 616R",ПКН 616R,658,130,1650,3436,2791,2182,настенный,"ПКН 616R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=1650 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 617R",ПКН 617R,658,130,1750,3677,2986,2334,настенный,"ПКН 617R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=1750 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 618R",ПКН 618R,658,130,1850,3917,3181,2487,настенный,"ПКН 618R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=1850 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 619R",ПКН 619R,658,130,1950,4157,3376,2640,настенный,"ПКН 619R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=1950 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 620R",ПКН 620R,658,130,2050,4397,3571,2792,настенный,"ПКН 620R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=2050 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 621R",ПКН 621R,658,130,2150,4638,3766,9945,настенный,"ПКН 621R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=2150 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 622R",ПКН 622R,658,130,2250,4878,3962,3097,настенный,"ПКН 622R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=2250 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 623R",ПКН 623R,658,130,2350,5118,4157,3250,настенный,"ПКН 623R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=2350 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 624R",ПКН 624R,658,130,2450,5359,4352,3402,настенный,"ПКН 624R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=2450 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
"Родос, ПКН 625R",ПКН 625R,658,130,2550,5599,4547,3555,настенный,"ПКН 625R, П","Медно-алюминиевый конвектор  Родос. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=658 мм, длина=2550 мм, глубина=130 мм.",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/nastennye-konvektory/rodos-dizayn-konvektor-dlya-vlazhnykh-pomeshcheniy/
