,ADSK_Код изделия##OTHER##,B##LENGTH##MILLIMETERS,L##LENGTH##MILLIMETERS,H##LENGTH##MILLIMETERS,Qну##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,Тип отопительного прибора##OTHER##,ADSK_Наименование краткое##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Масса_Текст##OTHER##,URL##OTHER##
"ПЛК 04.14.060, Л",ПЛК 04.14.060,36,600,135,90,настенный,"ПЛК 04.14.060, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=600 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.070, Л",ПЛК 04.14.070,36,700,135,132,настенный,"ПЛК 04.14.070, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=700 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.080, Л",ПЛК 04.14.080,36,800,135,170,настенный,"ПЛК 04.14.080, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=800 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.090, Л",ПЛК 04.14.090,36,900,135,211,настенный,"ПЛК 04.14.090, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=900 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.100, Л",ПЛК 04.14.100,36,1000,135,253,настенный,"ПЛК 04.14.100, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=1000 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.110, Л",ПЛК 04.14.110,36,1100,135,291,настенный,"ПЛК 04.14.110, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=1100 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.120, Л",ПЛК 04.14.120,36,1200,135,333,настенный,"ПЛК 04.14.120, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=1200 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.130, Л",ПЛК 04.14.130,36,1300,135,370,настенный,"ПЛК 04.14.130, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=1300 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.140, Л",ПЛК 04.14.140,36,1400,135,412,настенный,"ПЛК 04.14.140, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=1400 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.150, Л",ПЛК 04.14.150,36,1500,135,450,настенный,"ПЛК 04.14.150, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=1500 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.160, Л",ПЛК 04.14.160,36,1600,135,492,настенный,"ПЛК 04.14.160, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=1600 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.170, Л",ПЛК 04.14.170,36,1700,135,530,настенный,"ПЛК 04.14.170, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=1700 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.180, Л",ПЛК 04.14.180,36,1800,135,571,настенный,"ПЛК 04.14.180, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=1800 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.190, Л",ПЛК 04.14.190,36,1900,135,609,настенный,"ПЛК 04.14.190, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=1900 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.200, Л",ПЛК 04.14.200,36,2000,135,651,настенный,"ПЛК 04.14.200, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=2000 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.210, Л",ПЛК 04.14.210,36,2100,135,689,настенный,"ПЛК 04.14.210, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=2100 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.220, Л",ПЛК 04.14.220,36,2200,135,730,настенный,"ПЛК 04.14.220, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=2200 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.230, Л",ПЛК 04.14.230,36,2300,135,768,настенный,"ПЛК 04.14.230, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=2300 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.240, Л",ПЛК 04.14.240,36,2400,135,810,настенный,"ПЛК 04.14.240, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=2400 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.250, Л",ПЛК 04.14.250,36,2500,135,848,настенный,"ПЛК 04.14.250, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=2500 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.260, Л",ПЛК 04.14.260,36,2600,135,889,настенный,"ПЛК 04.14.260, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=2600 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.270, Л",ПЛК 04.14.270,36,2700,135,927,настенный,"ПЛК 04.14.270, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=2700 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.280, Л",ПЛК 04.14.280,36,2800,135,969,настенный,"ПЛК 04.14.280, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=2800 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.290, Л",ПЛК 04.14.290,36,2900,135,1007,настенный,"ПЛК 04.14.290, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=2900 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
"ПЛК 04.14.300, Л",ПЛК 04.14.300,36,3000,135,1048,настенный,"ПЛК 04.14.300, Л","Медно-алюминиевый конвектор Плинтусный. Подключение боковое. Левое. Высота=135 мм, длина=3000 мм, глубина=36 мм",50,ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82,0,https://isoterm.ru/product/plintus/plintusnyy-konvektor/
